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关于黑龙江省双鸭山市宝清县沃土良田米厂

项目环境影响报告表的批复
宝清县沃土良田米厂：

你单位报送的《关于申请审批黑龙江省双鸭山市宝清县沃土良田米厂项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。经研究，批复如下。

一、项目基本情况
该项目位于黑龙江省双鸭山市宝清县夹信子镇徐马村，建设性质为新建。该项目占地面积6970m2。该项目建设1座烘干能力为300t/d的烘干塔及配套1台360万kcal/h的燃生物质热风炉，年烘干玉米10000吨。新建1座建筑面积150m2的热风炉房、1座容积50m3的灰渣间、1座容积50m3的燃料间、1座建筑面积500m2的潮粮仓、1座建筑面积1800m2的干粮仓、1座建筑面积200m2的办公楼、1座建筑面积50m2的化验室（位于办公楼内）。该项目总投资200万元，其中环保投资25万元。

我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期应加强施工管理，合理安排施工进度及施工时间，配置工地细目滞尘防护网，设置围挡，采用封闭车辆运输，在车辆行驶的路面实施洒水抑尘等，施工期产生的颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。该项目运营期的生物质热风炉烟气经低氮燃烧+布袋除尘器处理后，由15m高排气筒（DA001）排放，烟气中的二氧化硫、颗粒物和烟气黑度等应符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）要求，热风炉房旁无组织颗粒物应符合《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)要求。该项目燃料、灰渣密闭存储，定期通风、洒水降尘；潮粮暂存潮粮仓，原粮装卸采取减小装卸高度、密闭输送；原粮筛分和输送过程采用密闭式环保设备；烘干塔塔体设置彩钢罩，采取上述措施后，厂界颗粒物无组织排放浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。
（二）严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。施工作业和冲洗车辆产生的废水沉淀后用于场地内洒水抑尘。该项目运营期生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。
（三）严格落实声环境保护措施。该项目施工期应选用低噪设备，合理布局施工现场、安排作业时间，避免夜间施工，设置声屏障，加强车辆的管理等，施工期场界噪声应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。该项目运营期应采用低噪声设备，采取隔声、消声、减振等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。
（四）严格落实固体废物污染防治措施。该项目施工期产生的生活垃圾应集中收集由市政环卫部门清运处置，施工产生的废料首先应考虑废料的回收利用，建筑垃圾定时清运，送建筑废渣专用堆放场。该项目运营期筛分杂质、筛分收尘集中收集后装袋外售综合利用；热风炉炉渣、除尘器收尘、烘干塔收尘装袋后暂存于灰渣间，外售综合利用；废布袋由厂家定期更换回收；生活垃圾集中收集，交由市政环卫部门统一清运处理。废润滑油、含油抹布暂存于危险废物贮存点内，定期交由有资质的单位进行处置。

（五）总量控制。该项目排放颗粒物0.13吨/年、二氧化硫0.53吨/年、氮氧化物1.608吨/年。

三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，将污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与排污许可证，并按证排污。
六、宝清县生态环境保护综合执法队负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。
双鸭山市宝清生态环境局
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