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关于宝清县庄园沟山洪沟防洪治理工程

环境影响报告表的批复
宝清县水利工程建设服务中心：

你单位报送的《关于申请审批宝清县庄园沟山洪沟防洪治理工程环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。经研究，批复如下。

一、项目基本情况
该项目位于双鸭山市宝清县宝清镇庄园沟，工程起点坐标为：经度132°06'50.813"，纬度46°22'48.560"；终点坐标为：经度132°12'30.105"，纬度46°23'41.151"。该项目建设性质为新建，不新增永久占地，新增临时占地面积0.17hm2，新建护岸10段，总长度5.47km。设置1处施工生产区、1处临时生活区。该项目总投资1183.94万元，其中环保投资45.99万元。

我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期加强施工生产生活区内道路管理及路面养护，施工场区和运输道路定期洒水降尘；土料、砂砾等易起尘物料运输采取加湿或苫布遮盖措施，规范物料装卸堆放；选用达标施工机械、运输车辆及柴油发电机，使用合规油料或清洁能源。施工期产生的颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准要求，柴油发电机组废气排放应满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国三、四阶段）》（GB20891-2014）中第四阶段中的要求。

（二）严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期机械设备维修厂含油废水经“调节池+油水分离器+回用水池”处理后，存蓄于回用水池，用于机械或零部件的再次冲洗、周边施工区或道路洒水降尘，出水水质应满足《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020）中要求。生活污水排入临时环保厕所内后进入化粪池，环保厕所定期消毒，化粪池用吸粪车定期抽出外运堆肥，不外排。

（三）严格落实声环境保护措施。该项目施工期应选用低噪声的生产机械和设备、严格控制施工时段（夜间禁止施工）。运输车辆经过居民区或附近村屯时应当减速缓行，并禁止使用高音喇叭。声环境敏感点红新村附近设置声屏障。施工期场界噪声应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。该项目施工期生活垃圾收集于垃圾箱中，定期清运。不设弃渣场，弃渣全部综合利用，拉运至宝清县宝清镇实施的道路填垫、坑塘回填、土地整治等基础设施建设。含油废水处理后产生的废油、机修产生的废机油，采用危险废物专用储存桶盛装，并暂存在危险废物贮存点，委托有危险废物处理资质的单位处置。建筑垃圾中可回收建筑材料送交废旧物资回收站处理，无法回收利用的采用运输车运至市政指定地点堆存。
（五）严格落实生态环境保护措施。该项目应严格按照设计文件确定范围施工，禁止超范围占地；强化表土保护，剥离的表土堆放期间应采取编织袋土埂拦挡、密目网苫盖、临时排水沟等措施，防止水土流失。施工结束后，对临时占地进行耕地复垦和植被恢复。
三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、宝清县生态环境保护综合执法队负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。
双鸭山市宝清生态环境局
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