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关于宝清县吉米粮食购销有限公司烘干塔

建设项目生态环境影响报告表的批复
宝清县吉米粮食购销有限公司：

你单位报送的《关于申请审批宝清县吉米粮食购销有限公司烘干塔建设项目生态环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。经研究，批复如下。

一、项目基本情况
该项目位于黑龙江省双鸭山市宝清县龙头镇龙头村，建设性质为改、扩建，不新增用地面积。该项目将原有1座300t/d烘干塔配套的1台6t/h燃煤热风炉（1#热风炉）改造为燃生物质热风炉，新建1座600t/d烘干塔及配套1台12t/h燃生物质热风炉（2#热风炉），建成后全场年烘干玉米总量54000吨。新建1座建筑面积243m2的热风炉房、1座占地面积160m2的办公室、1座建筑面积3870m2的潮粮存储库房、1座建筑面积2375m2的干粮存储库房、1座建筑面积2m2的危废贮存点；在1#热风炉房内新建1座建筑面积25m2燃料间、1座建筑面积5m2灰渣间；在2#热风炉房内新建1座建筑面积50m2燃料间、1座建筑面积10m2灰渣间。该项目总投资1000万元，其中环保投资19.5万元。

该项目环境影响评价文件未经审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，违法行为已查处。你单位必须认真吸取教训，增强守法意识，杜绝违法行为再次发生。
我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目运营期的2台生物质热风炉烟气分别经过布袋除尘器处理后，由各自独立的15m高烟囱（DA001、DA002）排放，烟气中的二氧化硫、颗粒物和烟气黑度等应符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）要求。该项目燃料、灰渣密闭存储，定期通风、洒水降尘；潮粮暂存潮粮库房，原粮装卸采取减小装卸高度、密闭输送；原粮筛分和输送过程采用密闭式环保设备；烘干塔塔体两侧排气孔设置折流挡板，采取上述措施后，厂界颗粒物无组织排放浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，热风炉房旁无组织颗粒物应符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）要求。
（二）严格落实各项水污染防治措施。该项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。

（三）严格落实声环境保护措施。该项目运营期应采用低噪声设备，采取隔声、消声、减振等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。该项目运营期生活垃圾集中收集后交由环卫部门定期清运；热风炉炉渣和除尘灰外售综合利用；杂质和收集粉尘由市政部门处置；废润滑油、废油桶暂存于危废贮存点内，定期交有资质单位处置。

（五）总量控制。该项目排放颗粒物1.107吨/年、二氧化硫3.024吨/年、氮氧化物7.653吨/年。

三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，将污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与排污许可证，并按证排污。
六、宝清县生态环境保护综合执法队负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。
双鸭山市宝清生态环境局
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