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关于宝清县斤木腐殖酸销售有限公司建设项目生态环境影响报告表的批复
宝清县斤木腐植酸销售有限公司：

你单位报送的《关于申请审批宝清县斤木腐殖酸销售有限公司建设项目生态环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。经研究，批复如下。

一、项目基本情况
该项目位于黑龙江省双鸭山市宝清县万隆村，建设性质为新建。该项目占地面积10800m2。该项目利用原有厂房建设生产车间，建筑面积700m2，建设1条腐植酸有机肥生产线，年产腐植酸有机肥11526吨。新建1座建筑面积100m2的热风炉房，内置1台4t/h燃生物质热风炉提供热源进行烘干。新建1座建筑面积700m2的腐植酸原料车间、1座建筑面积440m2的牲畜粪便及氯化铵原料车间、1座建筑面积5m2的危废贮存点。办公室、门卫室、成品库房、备用库房利用原有。该项目总投资500万元，其中环保投资18万元。

我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期施工现场应加强环境管理，运输过程中对易起尘物料加盖篷布，定期洒水降尘等，施工期产生的颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。该项目运营期原料腐植酸、牲畜粪便、氯化铵运输均采用密闭车辆输送，严格控制牲畜粪便贮存周期，不在厂区内长期贮存不发酵。备料、破碎、造粒、烘干、包装等工艺节点产生的废气采用集气罩收集，经管道输送至二级活性炭+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，废气中颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，氨气、硫化氢、臭气浓度应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。生物质热风炉烟气经布袋除尘器处理后，由15m高排气筒（DA002）排放，烟气中的二氧化硫、颗粒物和烟气黑度等应符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）要求。该项目生产车间采取封闭、洒水降尘、喷洒微生物除臭剂等措施，厂界无组织颗粒物排放浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，氨气、硫化氢、臭气浓度应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。热风炉房外无组织颗粒物排放浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。

（二）严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。施工废水经沉淀池处理后用于场区洒水、降尘等，不外排。该项目运营期生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。

（三）严格落实声环境保护措施。该项目施工期应合理安排施工作业时间，选用优质低噪设备等，施工期场界噪声应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。该项目运营期应选用低噪声设备，通过减振、隔声、降噪、加强管理和设备合理布局等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。该项目施工期设备包装箱和生活垃圾，集中收集，由市政环卫部门统一清运。该项目运营期生活垃圾集中收集，交由市政环卫部门统一清运处理，破碎环节布袋除尘器收尘集中收集后回用于生产，热风炉除尘系统收尘和热风炉灰渣统一收集装袋暂存于灰渣间后外售，废包装材料集中收集后外售，废布袋由厂家回收，废润滑油、废机油油桶、废润滑油油桶、含油抹布、废活性炭暂存于危险废物贮存点内，定期交由有资质的单位进行处置。
（五）总量控制。该项目排放颗粒物0.915吨/年、二氧化硫0.847吨/年、氮氧化物1.452吨/年。

三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，将污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与排污许可证，并按证排污。
六、宝清县生态环境保护综合执法队负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。
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