双宝环审〔2026〕18号

关于宝清县三江油脂有限责任公司粮食烘干

改扩建项目生态环境影响报告表的批复
宝清县三江油脂有限责任公司：

你单位报送的《关于申请审批宝清县三江油脂有限责任公司粮食烘干改扩建项目生态环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。经研究，批复如下。

一、项目基本情况
该项目位于黑龙江省双鸭山市宝清县宝清经济开发区农副产品深加工园区内，建设性质为改、扩建，不新增用地面积。该项目将原有的1台4t/h燃煤热风炉和1台8t/h燃煤热风炉拆除，新建1台240万kcal/h燃生物质热风炉和1台480万kcal/h燃生物质热风炉；新建1座烘干能力为1000t/d的烘干塔及配套1台1200万kcal/h的燃生物质热风炉，建成后全厂年烘干玉米30000吨，烘干水稻30000吨。新建1条加工能力为1200t/d的糙米生产线。新建3座建筑面积250m2的热风炉房、1座建筑面积50m2的灰渣间、1座建筑面积50m2的燃料间、1座建筑面积5220m2的大米加工车间、1座占地面积300m2的稻壳仓、1座占地面积2m2的危险废物贮存点。综合库房、潮粮库、干粮库、办公楼、化验室依托原有。该项目总投资400万元，其中环保投资50万元。

我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期应加强施工管理，合理安排施工进度及施工时间，设置围挡，洒水抑尘等，施工期产生的颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。该项目运营期的3台生物质热风炉烟气分别经过低氮燃烧+布袋除尘器处理后，由各自独立的15m高烟囱（DA001、DA002、DA003）排放，烟气中的二氧化硫、颗粒物和烟气黑度等应符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）要求。该项目燃料、灰渣密闭存储，定期通风、洒水降尘；潮粮暂存潮粮库，原粮装卸采取减小装卸高度、密闭输送；原粮筛分和输送过程采用密闭式环保设备；烘干塔塔体两侧排气孔设置折流挡板。糙米加工车间废气经除尘器收集后排入室内循环，稻谷壳运输过程中用毡布覆盖，装卸过程在封闭仓库内进行。采取上述措施后，厂界颗粒物无组织排放浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，热风炉房旁无组织颗粒物应符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）要求。
（二）严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。施工作业和冲洗车辆产生的废水沉淀后用于场地内洒水抑尘。该项目运营期不新增工作人员，不新增生活污水。
（三）严格落实声环境保护措施。该项目施工期应选用低噪设备，合理布局施工现场、安排作业时间，避免夜间施工，设置声屏障，加强车辆的管理等，施工期场界噪声应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。该项目运营期应采用低噪声设备，采取隔声、消声、减振等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。该项目施工期产生的生活垃圾应集中收集由市政环卫部门清运处置，施工产生的废料首先应考虑废料的回收利用，建筑垃圾定时清运，送建筑废渣专用堆放场。该项目运营期筛分杂质装袋后暂存于灰渣库中，外售制肥厂；筛分收尘、热风炉炉渣、除尘器收尘、烘干塔收尘装袋后暂存于灰渣间，外售制砖厂；稻壳收集后外售；废布袋由厂家定期更换回收；废润滑油和含油抹布暂存于危险废物贮存点，委托有资质单位处置。

（五）总量控制。该项目排放颗粒物0.65吨/年、二氧化硫3.967吨/年、氮氧化物9.298吨/年。

三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，将污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与排污许可证，并按证排污。
六、宝清县生态环境保护综合执法队负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。
双鸭山市宝清生态环境局
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